|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система выпуска сметной документации А0 v. 2.9.9.5 Copyright InfoStroy Ltd. | | | | | | | | | ***Образец №4*** | |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  | | | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |
| "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01** | | | | | | | | | | |
| Ремонт кабинетов физики и химии в здании Элисенваарской СОШ (Точка Роста) | | | | | | | | | | |
| Основание: | |  | | | | | | | | |
| Сметная стоимость | | | 1088.62 | | тыс. руб. | | | | | |
|  | | строительных работ | 955.55 | | тыс. руб. | | | | | |
| монтажных работ | 133.06 | | тыс. руб. | | | | | |
| оборудования | 0 | | тыс. руб. | | | | | |
| прочих работ | 0 | | тыс. руб. | | | | | |
| Средства на оплату труда | | | 228.22 | | тыс. руб. | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | 677.79 | | чел. час. | | | | | |
| Смета составлена в ценах на 1 квартал 2022 года с индексом Минэкономразвития в цены 3 квартала 2022 года | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
| всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |
| оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Кабинет химии** | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр-57-03-001 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=0 (307) НР=90% (НР = 361 руб.) СП=49% (СП = 196 руб.) | 0,3629 | 1106,17 |  | 401 | 401 |  | 3,77 | 1,37 |
| 100м плинтуса | 1106,17 |  |  |
| 2 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,0399 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 3 | ТЕРр-57-02-001 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Козп=31,65 Кэм=15,91 Кзпм=31,65 Кмат=0 (300) НР=90% (НР = 1414 руб.) СП=49% (СП = 770 руб.) | 0,461 | 3415,9 | 73,98 | 1575 | 1541 | 34 | 11,39 | 5,25 |
| 100м2 покрытия | 3341,92 | 66,15 | 30 |
| 4 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,2167 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 5 | ТЕР-46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых Козп=31,65 Кэм=15,91 Кзпм=31,65 Кмат=0 (16623) НР=92% (НР = 4585 руб.) СП=52% (СП = 2592 руб.) | 0,461 | 11033,84 | 2076,57 | 5087 | 4130 | 957 | 30,53 | 14,07 |
| 100м2 покрытия | 8957,27 | 1853,11 | 854 |
| 6 | ТЕРр-57-04-010 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=11,84 (318) НР=90% (НР = 1117 руб.) СП=49% (СП = 608 руб.) | 0,461 | 3518,58 |  | 1622 | 1241 |  | 8,4 | 3,87 |
| 100м2 | 2693,1 |  |  |
| 7 | ТЕРр-57-11-006 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 Козп=31,65 Кэм=16,91 Кзпм=31,65 Кмат=9,32 (355) НР=90% (НР = 4962 руб.) СП=49% (СП = 2701 руб.) | 0,461 | 61184,02 | 199,88 | 28206 | 5490 | 92 | 38,12 | 17,57 |
| 100м2 основания | 11908 | 50,64 | 23 |
| 8 | ТЕР-11-01-036-04 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Козп=31,65 Кэм=16,29 Кзпм=31,65 Кмат=7,03 (6541) НР=101,7% (НР = 5391 руб.) СП=55,25% (СП = 2929 руб.) | 0,461 | 60582,2 | 1349,22 | 27928 | 5202 | 622 | 36,12 | 16,65 |
| 100м2 покрытия | 11283,95 | 215,62 | 99 |
| 9 | ССЦ01-101-0571 | Линолеум алкидный толщиной 3 мм | -47,022 | 466,1 |  | -21917 |  |  |  |  |
| м2 |  |  |  |
| 10 | ССЦ01-101-4204 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)- прим. | 47,022 | 813,68 |  | 38261 |  |  |  |  |
| м2 |  |  |  |
| 11 | ТЕР-11-01-039-01 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство плинтусов деревянных Козп=31,65 Кэм=17,35 Кзпм=31,65 Кмат=10,87 (6552) НР=101,7% (НР = 1041 руб.) СП=55,25% (СП = 566 руб.) | 0,3629 | 10882,29 | 178,71 | 3949 | 1024 | 65 | 8,8 | 3,19 |
| 100м плинтуса | 2820,44 |  |  |
| 12 | ТЕР-15-04-025-03 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов Козп=31,65 Кэм=17,27 Кзпм=31,65 Кмат=5,43 (7588) НР=90,9% (НР = 666 руб.) СП=41,65% (СП = 305 руб.) | 0,0363 | 25883,33 | 259,91 | 940 | 733 | 9 | 59,08 | 2,14 |
| 100м2 окрашиваемой повер | 20155,84 | 12,66 |  |
| 13 | ТЕРр-67-04-005 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп Козп=31,65 Кэм=15,92 Кзпм=31,65 Кмат=0 (2269) НР=92% (НР = 500 руб.) СП=48% (СП = 261 руб.) | 0,1 | 5435,84 | 45,53 | 544 | 539 | 5 | 17,89 | 1,79 |
| 100шт | 5390,31 | 40,51 | 4 |
| 14 | ТЕР-15-01-047-15 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Козп=31,65 Кэм=16,55 Кзпм=31,65 Кмат=5,86 (7271) НР=90,9% (НР = 17657 руб.) СП=41,65% (СП = 8091 руб.) | 0,461 | 93048,73 | 10801,77 | 42895 | 19203 | 4980 | 117,83 | 54,32 |
| 100м2 поверхности облицо | 41656,21 | 482,27 | 222 |
| 15 | ТЕРм-08-03-594-13 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле (2 шт.-бех стоимости) Козп=31,65 Кэм=11,94 Кзпм=31,65 Кмат=10,73 (3559) НР=98% (НР = 7800 руб.) СП=51% (СП = 4059 руб.) | 0,12 | 83438,71 | 2533,91 | 10013 | 7911 | 304 | 176,8 | 21,22 |
| 100шт | 65917,46 | 395,94 | 48 |
| 16 | ССЦ01-509-2318 | Светильники светодиодные встаиваемые- прим. | 10 | 3283,04 |  | 32830 |  |  |  |  |
| шт |  |  |  |
| 17 | ТЕРм-08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 Козп=31,65 Кэм=12,45 Кзпм=31,65 Кмат=5,25 (2719) НР=98% (НР = 271 руб.) СП=51% (СП = 141 руб.) | 0,144 | 2180,33 | 771,65 | 314 | 192 | 111 | 3,76 | 0,54 |
| 100м | 1329,3 | 587,74 | 85 |
| 18 | ССЦ01-501-8436 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | 0,0147 | 56695,27 |  | 833 |  |  |  |  |
| 1000м |  |  |  |
| 19 | ТЕРр-62-33-002 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Козп=31,65 Кэм=17,35 Кзпм=31,65 Кмат=3,43 (1049) НР=91% (НР = 1431 руб.) СП=46% (СП = 724 руб.) | 0,0726 | 23597,95 | 17,87 | 1713 | 1573 | 1 | 65,94 | 4,79 |
| 100м2 окрашиваемой повер | 21663,16 |  |  |
| 20 | ТЕРр-56-09-001 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Козп=31,65 Кэм=9,94 Кзпм=31,65 Кмат=0 (238) НР=91% (НР = 505 руб.) СП=47% (СП = 261 руб.) | 0,01 | 57490,03 | 3465,38 | 575 | 540 | 35 | 179,3 | 1,79 |
| 100коробок | 54024,65 | 1501,48 | 15 |
| 21 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 22 | ТЕРр-56-09-004 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=0 (241) НР=91% (НР = 183 руб.) СП=47% (СП = 94 руб.) | 0,01 | 20137,63 |  | 201 | 201 |  | 67,4 | 0,67 |
| 100коробок | 20137,63 |  |  |
| 23 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,0134 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 24 | ТЕРр-56-10-001 | Снятие дверных полотен Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=0 (242) НР=91% (НР = 352 руб.) СП=47% (СП = 182 руб.) | 0,0357 | 10839,49 |  | 387 | 387 |  | 36,28 | 1,3 |
| 100м2 дверных полотен | 10839,49 |  |  |
| 25 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,0421 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 26 | ТЕР-10-01-039-02 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 Козп=31,65 Кэм=11,37 Кзпм=31,65 Кмат=8,54 (6089) НР=98,1% (НР = 1164 руб.) СП=46,75% (СП = 555 руб.) | 0,0317 | 65238,23 | 16794,34 | 2068 | 1045 | 532 | 93,25 | 2,96 |
| 100м2 проемов | 32968,13 | 4492,72 | 142 |
| 27 | ССЦ01-203-8111 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном дуба- прим. | 3,17 | 6711,6 |  | 21276 |  |  |  |  |
| м2 |  |  |  |
| 28 | ССЦ01-101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | 1 | 1124,39 |  | 1124 |  |  |  |  |
| компл |  |  |  |
| 29 | ТЕР-10-01-039-03 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Козп=31,65 Кэм=17,35 Кзпм=31,65 Кмат=8,21 (6090) НР=98,1% (НР = 569 руб.) СП=46,75% (СП = 271 руб.) | 0,013 | 95301,54 | 8711 | 1239 | 580 | 113 | 132,25 | 1,72 |
| 100м2 проемов | 44577,84 |  |  |
| 30 | ССЦ01-203-8101 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба- прим. | 1,3 | 3533,21 |  | 4593 |  |  |  |  |
| м2 |  |  |  |
| 31 | ССЦ01-101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | 1 | 801,39 |  | 801 |  |  |  |  |
| компл |  |  |  |
| 32 | ТЕРр-61-02-011 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Козп=31,65 Кэм=15,91 Кзпм=31,65 Кмат=8,4 (584) НР=90% (НР = 19839 руб.) СП=44% (СП = 9699 руб.) | 0,4608 | 58199,14 | 381,2 | 26818 | 21886 | 176 | 142,65 | 65,73 |
| 100м2 отремонтированной | 47496,52 | 340,24 | 157 |
| 33 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 1,5575 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 34 | ТЕРр-62-41-001 | Очистка вручную поверхности стен от старой краски Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=0 (1093) НР=91% (НР = 5971 руб.) СП=46% (СП = 3019 руб.) | 1,0752 | 6102,75 |  | 6562 | 6562 |  | 20,8 | 22,36 |
| 100м2 расчищенной поверх | 6102,75 |  |  |
| 35 | ТЕРр-61-01-009 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой смесью (типа «Ветонит») толщиной до 2 мм для последующей окраски стен Козп=31,65 Кэм=22,21 Кзпм=31,65 Кмат=6,69 (570) Кпз=0,2 (До 2 мм) НР=90% (НР = 7706 руб.) СП=44% (СП = 3767 руб.) | 1,536 | 5744,2 | 169,28 | 8823 | 8323 | 260 | 14,76 | 22,67 |
| 100м2 поверхности | 5418,99 | 155,65 | 239 |
| 36 | ССЦ01-101-3169 | Шпатлевка Ветонит L, цвет белый | 0,2949 | 25788 |  | 7605 |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 37 | ТЕР-15-04-007-03 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Козп=31,65 Кэм=17,27 Кзпм=31,65 Кмат=6,39 (7539) НР=90,9% (НР = 17506 руб.) СП=41,65% (СП = 8021 руб.) | 1,536 | 17076,63 | 229,26 | 26230 | 19250 | 352 | 37,64 | 57,81 |
| 100м2 окрашиваемой повер | 12532,39 | 5,54 | 9 |
| 38 | ССЦ01-101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | -0,0461 | 49968,51 |  | -2304 |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 39 | ССЦ01-101-3486 | Краска акриловая ВД-АК-101- прим. | 0,0461 | 155235,25 |  | 7156 |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 40 | ТЕРр-65-04-001 | Демонтаж умывальников и раковин Козп=31,65 Кэм=15,91 Кзпм=31,65 Кмат=0 (1648) НР=88% (НР = 146 руб.) СП=44% (СП = 73 руб.) | 0,01 | 16595,52 | 147,96 | 166 | 165 | 1 | 51,3 | 0,51 |
| 100приборов | 16447,56 | 131,98 | 1 |
| 41 | ТЕР-17-01-001-14 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды- без стоимости умывальника Козп=31,65 Кэм=16,61 Кзпм=31,65 Кмат=14,3 (8041) НР=109,8% (НР = 998 руб.) СП=61,2% (СП = 556 руб.) | 0,1 | 43907,87 | 585,09 | 4391 | 901 | 59 | 24,9 | 2,49 |
| 10компл | 9006,93 | 82,69 | 8 |
| 42 | ССЦ01-301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | -1 | 3322,93 |  | -3323 |  |  |  |  |
| компл |  |  |  |
| 43 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1,98 | 859,6 |  | 1702 |  |  |  |  |
| т груза |  |  |  |
| 44 | СПГ-03-21-001-80 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км | 1,98 | 746,14 |  | 1477 |  |  |  |  |
| т груза |  |  |  |
| 45 | Тариф 2022 года | Размещение строительных отходов на свалке ТКО (Приказ № 32 от 14.05.2021 года МУП "Благоустройство и озеленение") | 1,98 | 1726,27 |  | 3418 |  |  |  |  |
| тн. |  |  |  |
| **Итого: Кабинет химии** | | | | | **296179** | | **109020** | **8708** |  | **326,8** |
|  | | | | | | | | **1936** |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Основная зарплата | |  | 109020 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин | |  | 8708 | |  | | | |
|  | | в т.ч. зарплата машинистов | |  | 1936 | |  | | | |
|  | | Материальные затраты | |  | 171854 | |  | | | |
|  | | Транспортировка | |  | 3179 | |  | | | |
|  | | Размещение строительных отходов на свалке ТКО | |  | 3418 | |  | | | |
|  | | Накладные расходы | |  | 102135 | |  | | | |
|  | | Сметная прибыль | |  | 50441 | |  | | | |
|  | | Итого по 1 разделу : | |  | 448755 | |  | | | |
|  | | НДС | | 20 % | 89751 | |  | | | |
|  | | Итого по 1 разделу с НДС | |  | 538506 | |  | | | |
|  | | С индексом Минэкономразвития в цены 3 квартала 2022 года | | 1,020942 | 549783 | |  | | | |
| **Кабинет физики** | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕРр-57-03-001 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=0 (307) НР=90% (НР = 477 руб.) СП=49% (СП = 260 руб.) | 0,4795 | 1106,17 |  | 530 | 530 |  | 3,77 | 1,81 |
| 100м плинтуса | 1106,17 |  |  |
| 47 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,0527 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 48 | ТЕРр-57-02-001 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина Козп=31,65 Кэм=15,91 Кзпм=31,65 Кмат=0 (300) НР=90% (НР = 1969 руб.) СП=49% (СП = 1072 руб.) | 0,642 | 3415,9 | 73,98 | 2193 | 2146 | 47 | 11,39 | 7,31 |
| 100м2 покрытия | 3341,92 | 66,15 | 42 |
| 49 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,3017 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 50 | ТЕР-11-01-036-04 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Козп=31,65 Кэм=16,29 Кзпм=31,65 Кмат=7,03 (6541) НР=101,7% (НР = 7507 руб.) СП=55,25% (СП = 4079 руб.) | 0,642 | 60582,2 | 1349,22 | 38894 | 7244 | 866 | 36,12 | 23,19 |
| 100м2 покрытия | 11283,95 | 215,62 | 138 |
| 51 | ССЦ01-101-0571 | Линолеум алкидный толщиной 3 мм | -65,484 | 466,1 |  | -30522 |  |  |  |  |
| м2 |  |  |  |
| 52 | ССЦ01-101-4204 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)- прим. | 65,484 | 813,68 |  | 53283 |  |  |  |  |
| м2 |  |  |  |
| 53 | ТЕР-11-01-039-01 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство плинтусов деревянных Козп=31,65 Кэм=17,35 Кзпм=31,65 Кмат=10,87 (6552) НР=101,7% (НР = 1375 руб.) СП=55,25% (СП = 747 руб.) | 0,4795 | 10882,29 | 178,71 | 5218 | 1352 | 86 | 8,8 | 4,22 |
| 100м плинтуса | 2820,44 |  |  |
| 54 | ТЕР-15-04-025-03 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов Козп=31,65 Кэм=17,27 Кзпм=31,65 Кмат=5,43 (7588) НР=90,9% (НР = 881 руб.) СП=41,65% (СП = 404 руб.) | 0,048 | 25883,33 | 259,91 | 1242 | 968 | 12 | 59,08 | 2,84 |
| 100м2 окрашиваемой повер | 20155,84 | 12,66 | 1 |
| 55 | ТЕРр-67-04-005 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп Козп=31,65 Кэм=15,92 Кзпм=31,65 Кмат=0 (2269) НР=92% (НР = 500 руб.) СП=48% (СП = 261 руб.) | 0,1 | 5435,84 | 45,53 | 544 | 539 | 5 | 17,89 | 1,79 |
| 100шт | 5390,31 | 40,51 | 4 |
| 56 | ТЕР-15-01-047-15 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Козп=31,65 Кэм=16,55 Кзпм=31,65 Кмат=5,86 (7271) НР=90,9% (НР = 24591 руб.) СП=41,65% (СП = 11268 руб.) | 0,642 | 93048,73 | 10801,77 | 59737 | 26743 | 6935 | 117,83 | 75,65 |
| 100м2 поверхности облицо | 41656,21 | 482,27 | 310 |
| 57 | ТЕРм-08-03-594-13 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле Козп=31,65 Кэм=11,94 Кзпм=31,65 Кмат=10,73 (3559) НР=98% (НР = 6499 руб.) СП=51% (СП = 3382 руб.) | 0,1 | 83438,71 | 2533,91 | 8344 | 6592 | 253 | 176,8 | 17,68 |
| 100шт | 65917,46 | 395,94 | 40 |
| 58 | ССЦ01-509-2318 | Светильники светодиодные встаиваемые- прим. | 10 | 3283,04 |  | 32830 |  |  |  |  |
| шт |  |  |  |
| 59 | ТЕРм-08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 Козп=31,65 Кэм=12,45 Кзпм=31,65 Кмат=5,25 (2719) НР=98% (НР = 225 руб.) СП=51% (СП = 117 руб.) | 0,12 | 2180,33 | 771,65 | 262 | 159 | 93 | 3,76 | 0,45 |
| 100м | 1329,3 | 587,74 | 71 |
| 60 | ССЦ01-501-8436 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | 0,0122 | 56695,27 |  | 692 |  |  |  |  |
| 1000м |  |  |  |
| 61 | ТЕР-15-01-050-04 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п2 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 | Разборка обшивки оконных откосов из сэндвич-панелей Козп=31,65 Кэм=17,21 Кзпм=31,65 Кмат=4,98 (7291) НР=90,9% (НР = 2661 руб.) СП=41,65% (СП = 1219 руб.) | 0,0636 | 46738,08 | 752,15 | 2973 | 2925 | 48 | 133,18 | 8,47 |
| 100м2 облицовки | 45985,93 | 32,41 | 2 |
| 62 | ТЕР-10-01-036-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п2 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 | Демонтаж уголков ПВХ на клее  Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=4,12 (6087) НР=98,1% (НР = 268 руб.) СП=46,75% (СП = 128 руб.) | 0,159 | 1718,47 |  | 273 | 273 |  | 5,36 | 0,85 |
| 100п м | 1718,47 |  |  |
| 63 | ТЕРр-56-03-002 | Снятие подоконных досок в каменных зданиях Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=0 (224) НР=91% (НР = 547 руб.) СП=47% (СП = 282 руб.) | 0,021 | 28615,08 |  | 601 | 601 |  | 94,97 | 1,99 |
| 100м2 | 28615,08 |  |  |
| 64 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,0735 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 65 | ТЕР-15-01-050-04 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Козп=31,65 Кэм=17,21 Кзпм=31,65 Кмат=4,98 (7291) НР=90,9% (НР = 3824 руб.) СП=41,65% (СП = 1752 руб.) | 0,0636 | 118157,03 | 1175,23 | 7515 | 4204 | 75 | 191,44 | 12,18 |
| 100м2 облицовки | 66104,78 | 50,64 | 3 |
| 66 | ТЕР-10-01-036-01 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка уголков ПВХ на клее Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=4,12 (6087) НР=98,1% (НР = 386 руб.) СП=46,75% (СП = 184 руб.) | 0,159 | 4112,41 |  | 654 | 393 |  | 7,71 | 1,23 |
| 100п м | 2470,3 |  |  |
| 67 | ТЕР-10-01-035-01 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Козп=31,65 Кэм=17,23 Кзпм=31,65 Кмат=6,8 (6084) НР=98,1% (НР = 323 руб.) СП=46,75% (СП = 154 руб.) | 0,042 | 39377,59 | 363,55 | 1654 | 328 | 15 | 24,37 | 1,02 |
| 100п м | 7812,72 | 25,32 | 1 |
| 68 | ССЦ01-101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | 4,2 | 426,46 |  | 1791 |  |  |  |  |
| м |  |  |  |
| 69 | ТЕРр-62-33-002 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Козп=31,65 Кэм=17,35 Кзпм=31,65 Кмат=3,43 (1049) НР=91% (НР = 1005 руб.) СП=46% (СП = 508 руб.) | 0,051 | 23597,95 | 17,87 | 1203 | 1104 | 1 | 65,94 | 3,36 |
| 100м2 окрашиваемой повер | 21663,16 |  |  |
| 70 | ТЕР-15-02-024-01 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску Козп=31,65 Кэм=20,28 Кзпм=31,65 Кмат=6,35 (7405) НР=90,9% (НР = 4518 руб.) СП=41,65% (СП = 2070 руб.) | 0,1777 | 46836,36 | 2337,52 | 8323 | 4769 | 415 | 81,67 | 14,51 |
| 100м2 отделываемой повер | 26831,87 | 1128,32 | 201 |
| 71 | ТЕРр-61-02-011 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Козп=31,65 Кэм=15,91 Кзпм=31,65 Кмат=8,4 (584) НР=90% (НР = 18410 руб.) СП=44% (СП = 9000 руб.) | 0,4276 | 58199,14 | 381,2 | 24886 | 20310 | 163 | 142,65 | 61 |
| 100м2 отремонтированной | 47496,52 | 340,24 | 145 |
| 72 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 1,4453 |  |  |  |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 73 | ТЕРр-62-41-001 | Очистка вручную поверхности стен от старой краски Козп=31,65 Кэм=0 Кзпм=31,65 Кмат=0 (1093) НР=91% (НР = 5543 руб.) СП=46% (СП = 2802 руб.) | 0,998 | 6102,75 |  | 6091 | 6091 |  | 20,8 | 20,76 |
| 100м2 расчищенной поверх | 6102,75 |  |  |
| 74 | ТЕРр-61-01-009 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой смесью (типа «Ветонит») толщиной до 2 мм для последующей окраски стен Козп=31,65 Кэм=22,21 Кзпм=31,65 Кмат=6,69 (570) Кпз=0,2 (До 2 мм) НР=90% (НР = 8044 руб.) СП=44% (СП = 3933 руб.) | 1,6032 | 5744,2 | 169,28 | 9209 | 8688 | 271 | 14,76 | 23,66 |
| 100м2 поверхности | 5418,99 | 155,65 | 250 |
| 75 | ССЦ01-101-3169 | Шпатлевка Ветонит L, цвет белый | 0,3078 | 25788 |  | 7938 |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 76 | ТЕР-15-04-007-03 МС РФ 421/пр п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Козп=31,65 Кэм=17,27 Кзпм=31,65 Кмат=6,39 (7539) НР=90,9% (НР = 18271 руб.) СП=41,65% (СП = 8372 руб.) | 1,6032 | 17076,63 | 229,26 | 27377 | 20091 | 368 | 37,64 | 60,34 |
| 100м2 окрашиваемой повер | 12532,39 | 5,54 | 9 |
| 77 | ССЦ01-101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | -0,0481 | 49968,51 |  | -2403 |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 78 | ССЦ01-101-3486 | Краска акриловая ВД-АК-101- прим. | 0,0481 | 155235,25 |  | 7467 |  |  |  |  |
| т |  |  |  |
| 79 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 0,36 | 859,6 |  | 309 |  |  |  |  |
| т груза |  |  |  |
| 80 | СПГ-03-21-001-80 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 80 км | 0,36 | 746,14 |  | 269 |  |  |  |  |
| т груза |  |  |  |
| 81 | Тариф 2022 года | Размещение строительных отходов на свалке ТКО (Приказ № 32 от 14.05.2021 года МУП "Благоустройство и озеленение") | 0,36 | 1726,27 |  | 621 |  |  |  |  |
| тн. |  |  |  |
| **Итого: Кабинет физики** | | | | | **279998** | | **116050** | **9653** |  | **344,31** |
|  | | | | | | | | **1217** |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Основная зарплата | |  | 116050 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин | |  | 9653 | |  | | | |
|  | | в т.ч. зарплата машинистов | |  | 1217 | |  | | | |
|  | | Материальные затраты | |  | 153096 | |  | | | |
|  | | Транспортировка | |  | 578 | |  | | | |
|  | | Размещение строительных отходов на свалке ТКО | |  | 621 | |  | | | |
|  | | Накладные расходы | |  | 107824 | |  | | | |
|  | | Сметная прибыль | |  | 51994 | |  | | | |
|  | | Итого по 2 разделу: | |  | 439816 | |  | | | |
|  | | НДС | | 20 % | 87963 | |  | | | |
|  | | Итого по 2 разделу с НДС | |  | 527779 | |  | | | |
|  | | С индексом Минэкономразвития в цены 3 квартала 2022 года | | 1,020942 | 538832 | |  | | | |
| **Итого по смете:** | | | | | **576177** | | **225070** | **18361** |  | **671,11** |
|  | | | | | | | | **3153** |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | Основная зарплата | |  | 225070 | |  | | | |
|  | | Эксплуатация машин | |  | 18361 | |  | | | |
|  | | в т.ч. зарплата машинистов | |  | 3153 | |  | | | |
|  | | Материальные затраты | |  | 324950 | |  | | | |
|  | | Транспортировка | |  | 3757 | |  | | | |
|  | | Размещение строительных отходов на свалке ТКО | |  | 4039 | |  | | | |
|  | | Накладные расходы | |  | 209959 | |  | | | |
|  | | Сметная прибыль | |  | 102435 | |  | | | |
|  | | Итого по смете : | |  | 888571 | |  | | | |
|  | | НДС | | 20 % | 177714 | |  | | | |
|  | | Всего по смете с НДС | |  | 1066285 | |  | | | |
|  | | С индексом Минэкономразвития в цены 3 квартала 2022 года | | 1,020942 | 1088615 | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Составил:** | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Проверил:** | |  |  | | |  |  | | | |